六月二十七：

1.电感调法：四个电感值都为临界值，位于中间位置时，两边电感值为刚好最大，中间两个电感值为刚好最小